***Утверждаю***

*Председатель Правления*

*АО «СПК «Тцркестан»*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Алдажаров*

*« » \_\_\_\_\_\_\_ 2019г.*

*Приложение №1*

*к объявлению*

*(интерактивные панели)*

***1. Техническая характеристика (спецификация) Товара***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип интерактивного оборудования  | Интерактивный дисплей  |
| 2 | Размеры (диагональ) экрана  | не менее 65"  |
| 3 | Оптимальное разрешение экрана  | не менее 1920 x 1080 @ 60 Гц  |
| 4 | Аспектное соотношение  | не менее 16:09  |
| 5 | Манипулятор  | Палец/маркер  |
| 6 | Яркость  | не менее 350 кд/ м2 (350 нитов)  |
| 7 | Контрастность  | не менее 4000:1  |
| 8 | Частота обновления экрана  | не менее 60 Гц  |
| 9 | Толщина защитного стекла  | не менее 4 мм  |
| 10 | Твердость защитного стекла по шкале Мооса  | не менее 7  |
| 11 | Количество точек непрерывного касания  | не более 10  |
| 12 | Точность позиционирования  | не более 2 мм  |
| 13 | Сенсорная технология  | ИК  |
| 14 | Срок службы подсветки (до снижения яркости на 50%)  | 30000  |
| 15 | Встроенные акустические системы  | не более 2 x 15 Вт  |
| 16 | Порты ввода  | USB- не менее 2 шт, HDMI – не менее 3 шт, USB Touch- не менее 2, OPS – не менее 1 шт.  |
| 17 | Порты внешнего управления и мониторинга  | USB, RS-232C, Ethernet  |
| 18 | Габаритные размеры  | не более 1710 x 1350 x 540 мм  |
| 19 | Вес  | не более 45 Кг  |
| 20 | Максимальное энергопотребление  | не более 120 Вт  |

*Требование по доставке Товара: Отдельным транспортом с закрытым бортом и тентом в сопровождении материально ответственного курьера.*

**2. Техническая характеристика (спецификация) кронштейна**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | максимальная нагрузка  | не более 70 кг  |
| 2 | Назначение  | телевизор  |
| 3 | Тип подвеса  | настенный кронштейн  |
| 4 | Для моделей с диаг. Экрана  | от 40" до 80" (102-203 см)  |
| 5 | Глубина до стены  | не более 6.5 см  |
| 6 | Подвес для LCD панели  | да  |
| 7 | Подвес для плазменной панели  | да  |
| 8 | Подвес для LED панели  | да  |
| 9 | Цвет  | черный  |
| 10 | Диап. регулир. наклона  | -15/+15 градусов  |
| 11 | Способ изготовления  | штамповка  |
| 12 | Материал корпуса  | металл  |
| 13 | Размер  | не более 205 х 860 х 65  |

**АО «СПК «Туркестан» Поставщик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мирзамуратов М.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО**

 *м.п.*