## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МОДУЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

**1.Вводные данные**

**1.1.Наименование** – Модульные сооружения для ведения малого и среднего предпринимательства в Туркестанской области.

**1.2 Цель** - использование в уличной торговле и оказании услуг.

**2. Место оказания услуг** – г.Туркестан.

**3. Сроки оказания услуг**

**3.1. Сроки оказания услуг**- в течение 10 дней со дня заключения договора.

**4. Виды и характеристика услуг**

1) Тип – модульное сооружение. Количество 10 шт.

2) Место использования –город Туркестан

3) Дизайн и особенности – в зависимости от назначения (согласно прикрепленным эскизам)

**4.1.1 Описание** – быстровозводимые, мобильные с жестким каркасом. Предназначены для использования в уличной торговле. Модули устанавливаются на открытых площадках и подключаются к внешним системам электроснабжения, водоснабжения и канализации.Отопление:электроконвекторы либо масляные электрорадиаторы или установлены кондиционеры (от Заказчика).

****

**Модульные магазины 6 шт. (габаритами 6х4х3,6 м.)**

|  |
| --- |
| **Материалы для одного модуля с габаритами 6х4х3,6 м.**  |
| **№** | **Наименование** |  | **Габариты(ДхШхВ)** | **Значение** | **Фото** | **Кол-во** | **Значение** |
| Конструктивная часть |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Пустотная железная балка | Деталь 1 | 150х100х2000 | мм |  | 56 | шт. |
| 2 | Пустотная железная балка | Деталь 2 | 100х100х3000 | мм |  | 12 | шт. |
| 3 | Соединительная железная часть (2 лепестка) | Деталь 3 | 105х105х300 | мм |  | 8 | шт. |
| 4 | Соединительная железная часть (3 лепестка) | Деталь 4 | 105х105х300 | мм |  | 12 | шт. |
| 5 | Соединительная железная часть (4 лепестка) | Деталь 5 | 105х105х300 | мм |  | 4 | шт. |
| 6 | Соединительный уголок | Деталь 6 | 300х300 | мм |  | 48 | шт. |
| 7 | Соединительная плашка (2 лепестка) | Деталь 7 | 100х300 | мм |  | 44 | шт. |
| 8 | Соединительная плашка (3 лепестка) | Деталь 8 | 100х200х300 | мм |  | 12 | шт. |
| 9 | Соединительная плашка (4 лепестка) | Деталь 9 | 300х300 | мм |  | 4 | шт. |
| 10 | Соединительная часть | Деталь 10 | 100х300 | мм |  | 96 | шт. |
| 11 | Соединительная часть | Деталь 11 | 145х95х600 | мм |  | 22 | шт. |
| 12 | Поддерживающий уголок | Деталь 12 | 100х100х2000 | мм |   | 98 | шт. |
| Общая часть |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Бетонная основа под модуль |   | 100х6000х4000 | мм |  | 3 | м3 |
| 2 | Декор панель стеновая |   |   |   | Среднего качества | 60 | м2 |
| 3 | Декор панель потолочная |   |   |   | Среднего качества | 24 | м2 |
| 4 | Остекление  |   |   |   |  | 10 | м2 |
| 5 | Дверь фасадная (стекло) |   | 800х2600 | мм |   | 1 | шт. |
| Электрическая часть |   |   |   |   |   |   |
| 1 | LED светильники |   | 200 | мм |   | 2 | шт. |
| 2 | Включатель (двойной) |   |   |   |   | 2 | шт. |
| 3 | Розетки (двойные) |   |   |   |   | 4 | шт. |
| Пирог для пола |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Гидроизоляция  |   | 15 | мм |   | 24 | м2 |
| 2 | Утеплитель для пола |   |   |   |   | 24 | м2 |
| 3 | Гидроизоляция  |   | 15 | мм |   | 24 | м2 |
| 4 | ДСП для пола |   |   |   |   | 24 | м2 |
| 5 | Линолеум коммерческого класса |   |   |   |   | 24 | м2 |
| Пирог для стен |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Металлосайдинг с полимерным покрытием |   |   |   |   | 69 | м2 |
| 2 | Гидроизоляционная пленка |   |   |   |   | 69 | м2 |
| 3 | Каменная вата |   |   |   |   | 84 | м2 |
| 4 | Пароизоляция |   |   |   |   | 84 | м2 |
| 5 | Лист ОСБ  |   |   |   |   | 84 | м2 |
| Пирог для потолка |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Гидроизоляция  |   | 15 | мм |   | 24 | м2 |
| 2 | ДСП для потолка |   |   |   |   | 24 | м2 |
| 3 | Каменная вата |   |   |   |   | 24 | м2 |
| 4 | Гидроизоляция  |   | 15 | мм |   | 24 | м2 |
| 5 | Гипскартон(ГКЛ) |   |   |   |   | 24 | м2 |
| 6  | Навес из стекла калённого   |   |  1,5х1 |   |   |  1,5 | м2  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. В целях качественного и соответствующего выполнения работ Потенциальный поставщик, должен представить техническую спецификацию согласно установленным требованиям**

**5.1 Специальные квалификационные требования в части обладания**

**материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами.**

**5.1.1 Требования к материальным ресурсам:**

1.1) Потенциальный поставщик на момент вскрытия Заявки должен обладать грузовым автотранспортом – в количестве не менее 1 транспортного средства;

1.2) Потенциальный поставщик на момент вскрытия Заявки должен обладать станком ТВЧ (Токов Высокой Частоты - оборудование для высокоточной сварки) – в количестве не менее 1 штуки;

1.3) Потенциальный поставщик на момент вскрытия Заявки должен обладать

Цехом по изготовлению и сборке металлоконструкций с соответствующим оборудованием – с квадратурой не менее 600 кв.м.;

1.4) Потенциальный поставщик на момент вскрытия Заявки должен обладать сертификатом соответствия на изготовление металлических конструкций и модульных сооружений;

Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии оборудования, (материалов), техники предусмотренного технической спецификации и конкурсной документацией, либо аналогичного (дополнительного) оборудования (материалов), техники и машин необходимого для оказания услуг с приложением всех электронных копий подтверждающих документов (документы о праве собственности (либо) и подтверждающие документы о праве временного пользования, с правоопределяющими и правоустанавливающими документами на предмет пользования Арендодателя).

**5.1.2 Требования к трудовым ресурсам:**

**1.1) Потенциальный поставщик предоставляет техническую спецификацию и предоставляет сведения о работниках с указанием фамилии и имя работника, квалификация (специальность) по диплому, свидетельству и др. документам об образовании работника, стажа работы работника с предоставлением подтверждающих документов:**

1) квалифицированный работник электросварщик- 10 работников;

2) специалисты по изготовлению фасадов из стекла с техническим образованием- 5 работников;

3) мастер по нанесению теплоизоляционного материала в отделке сооружений - 5 работника с техническим образованием;

4) работники по наружным отделочным работам – 5 работников с образованием строителя.

Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением всех электронных копий подтверждающих документов о квалификации, документы подтверждающие трудовые отношения работодателя и работника.