***Утверждаю***

*Председатель Правления*

*АО «СПК «Тцркестан»*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Алдажаров*

*« » \_\_\_\_\_\_\_ 2019г.*

*Приложение №1*

*к объявлению*

*(интерактивные панели)*

***1. Техническая характеристика (спецификация) Товара***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип интерактивного оборудования | Интерактивный дисплей |
| 2 | Размеры (диагональ) экрана | не менее 65" |
| 3 | Оптимальное разрешение экрана | не менее 1920 x 1080 @ 60 Гц |
| 4 | Аспектное соотношение | не менее 16:09 |
| 5 | Манипулятор | Палец/маркер |
| 6 | Яркость | не менее 350 кд/ м2 (350 нитов) |
| 7 | Контрастность | не менее 4000:1 |
| 8 | Частота обновления экрана | не менее 60 Гц |
| 9 | Толщина защитного стекла | не менее 4 мм |
| 10 | Твердость защитного стекла по шкале Мооса | не менее 7 |
| 11 | Количество точек непрерывного касания | не более 10 |
| 12 | Точность позиционирования | не более 2 мм |
| 13 | Сенсорная технология | ИК |
| 14 | Срок службы подсветки (до снижения яркости на 50%) | 30000 |
| 15 | Встроенные акустические системы | не более 2 x 15 Вт |
| 16 | Порты ввода | USB- не менее 2 шт, HDMI – не менее 3 шт, USB Touch- не менее 2, OPS – не менее 1 шт. |
| 17 | Порты внешнего управления и мониторинга | USB, RS-232C, Ethernet |
| 18 | Габаритные размеры | не более 1710 x 1350 x 540 мм |
| 19 | Вес | не более 45 Кг |
| 20 | Максимальное энергопотребление | не более 120 Вт |

*Требование по доставке Товара: Отдельным транспортом с закрытым бортом и тентом в сопровождении материально ответственного курьера.*

**2. Техническая характеристика (спецификация) кронштейна**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | максимальная нагрузка | не более 70 кг |
| 2 | Назначение | телевизор |
| 3 | Тип подвеса | настенный кронштейн |
| 4 | Для моделей с диаг. Экрана | от 40" до 80" (102-203 см) |
| 5 | Глубина до стены | не более 6.5 см |
| 6 | Подвес для LCD панели | да |
| 7 | Подвес для плазменной панели | да |
| 8 | Подвес для LED панели | да |
| 9 | Цвет | черный |
| 10 | Диап. регулир. наклона | -15/+15 градусов |
| 11 | Способ изготовления | штамповка |
| 12 | Материал корпуса | металл |
| 13 | Размер | не более 205 х 860 х 65 |

**АО «СПК «Туркестан» Поставщик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мирзамуратов М.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО**

*м.п.*